ЦОК-052
ООО "НАКС-Ярославль"
тел.:8 (4852) 59-41-19, факс:  8 (4852) 59-41-19
e-mail: Svarka@NAKS-Yaroslavl.ru

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Продолжительность: ____________  Дата: Время начала:  ____________

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный и запишите его номер в строке "Ответ"	

1. На каком этапе проводятся измерения геометрических размеров деталей подготовленных под сварку?
	1.	Во время сборки деталей	
	2.	После сборки деталей	
	3.	До сборки деталей	
	4.	Не регламентируется	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2975723
	
2. Что обозначают первые две цифры в маркировке стали 09Г2С?
	1.	Присутствует 0,9% углерода, но не более 1,2%	
	2.	Присутствует 0,09% углерода, но не более 0,12%	
	3.	Присутствует 9% углерода, но не более 12%	
	4.	Присутствует 0,009% углерода, но не более 0,012%	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2976573
	
3. Каким требованиям при визуальном контроле должны соответствовать сварные швы?
	1.	Иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность без резких переходов к основному металлу (требование плавного перехода к основному металлу должно быть специально обосновано и обеспечено дополнительными технологическими приемами)	
	2.	Швы должны быть плотными по всей длине и не иметь видимых прожогов, сужений, перерывов, наплывов, а также недопустимых по размерам подрезов, непроваров в корне шва, несплавлений по кромкам, шлаковых включений и пор	
	3.	Металл шва и околошовной зоны не должен иметь трещин любой длины и любой ориентации	
	4.	Кратеры швов в местах остановки сварки должны быть переварены, а в местах окончания - заварены	
	5.	Все варианты правильные	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2976767
	
4. Укажите определение термина «сварной шов»
	1.	Участок сварного соединения, в котором металл имеет пониженные показатели твердости и (или) прочности по сравнению с металлом соседних участков	
	2.	Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации металла сварочной ванны или в результате пластической деформации при сварке давлением или сочетания кристаллизации и деформации	
	3.	Участок сварного соединения, в котором металл имеет повышенные показатели твердости и (или) прочности по сравнению с металлом соседних участков	
	4.	Участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической деформации при сварке плавлением	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2977885
	
5. Какой тип сварного соединения изображен на рисунке?

	1.	Угловое	
	2.	Тавровое	
	3.	Стыковое	
	4.	Нахлесточное	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2980573
	
6. Каким способом следует удалять прихватки, имеющие недопустимые дефекты?
	1.	Механическим способом	
	2.	Кислородной резкой	
	3.	Воздушно-дуговой резкой	
	4.	Плазменно-дуговой резкой	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2981866
	
7. Укажите определение дефекта сварного соединения «непровар в корне сварного шва»
	1.	Различие между фактической и номинальной глубиной проплавления корня шва	
	2.	Неполное проплавление поверхностей в корне сварного шва	
	3.	Избыточное количество наплавленного металла при сварке корня шва	
	4.	Неполное проплавление центра шва	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2985330

8. Что обозначает вспомогательный знак?

	1.	Усиление шва снять	
	2.	Шов выполнить при монтаже изделия	
	3.	Шов по замкнутой линии	
	4.	Прерывистый шов	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2986176
	
9. Укажите допустимое значение напряжения холостого хода сварочных источников питания переменного тока, при работе в средах с повышенной опасностью поражения электрических током
	1.	113 В	
	2.	141 В	
	3.	68 В	
	4.	48 В	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2986786
	
10. Укажите цвет окраски наружной поверхности баллонов для хранения аргона?
	1.	Серый	
	2.	Белый	
	3.	Голубой	
	4.	Черный	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2986919
	
11. Укажите обозначение однопостового выпрямителя для дуговой сварки
	1.	ВД	
	2.	ТД	
	3.	ВДМ	
	4.	УДГУ	
	5.	ПДГ	

Ответ: ________________________________________________________
	ID: 2992463
	
12. Какие из перечисленных сталей относятся к высоколегированным сталям?
	1.	20ХГСА, 15Х5МА	
	2.	12Х18Н12М3ТЛ, 08Х18Н10Т	
	3.	25Х3МФА, 12ГН2МФАЮ-У	
	4.	09Г2С, 10ХСНД	

Ответ: ________________________________________________________
	ID: 2993250
	
13. Что обозначает вспомогательный знак «Z» в условном обозначении сварных швов на чертежах согласно ГОСТ 2.312-72?
	1.	Шов прерывистый или точечный с шахматным расположением	
	2.	Шов прерывистый или точечный с цепным расположением	
	3.	Шов выполнить при монтаже изделия, то есть при установке его по монтажному чертежу на месте применения	
	4.	Усиление шва снять	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2993735
	
14. Какими способами сварки выполняют прихватки при ручных и механизированных способах сварки шва?
	1.	Любым способом сварки	
	2.	Теми же способами, что и сварку основного шва	
	3.	Только ручной дуговой сваркой покрытыми электродами	
	4.	Только механизированной сваркой в среде активных газов и смесях	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2998177
	
15. Содержанием какого элемента отличается химический состав Ст3пс от Ст3сп?
	1.	Содержанием углерода	
	2.	Содержанием кремния	
	3.	Содержанием серы	
	4.	Содержанием фосфора	
	5.	Содержанием марганца	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2999984
	
16. Как влияет подогрев изделий в процессе сварки на величину сварочных деформаций?
	1.	Увеличивает деформацию изделия	
	2.	Уменьшает деформацию изделия	
	3.	Появляется волнистость изделия	
	4.	Нет правильного варианта	

Ответ: ________________________________________________________
	ID: 3000127
	
17. Какой документ выдаётся для выполнения сварочных работ в зонах действия опасных производственных факторов?
	1.	Наряд-заказ	
	2.	Наряд-допуск	
	3.	Наряд-пропуск	
	4.	Приказ на производство работ	

Ответ: ________________________________________________________
	ID: 3007733
	
18. Укажите основные факторы влияния сварочных деформаций на качество конструкций
	1.	Изменение размеров разделки кромок при сварке	
	2.	Изменение формы и размеров конструкции	
	3.	Временные и остаточные напряжения	
	4.	Все варианты правильные	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3008239
	
19. Как устраняют кратеры?
	1.	Дефект не подлежит устранению	
	2.	Вырубают, зачищают и заваривают	
	3.	Заваривают без зачистки	
	4.	Обратно-ступенчатым способом	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3008437
	
20. Укажите определение термина «прихватка»
	1.	Шов для фиксации взаимного расположения подлежащих сварке деталей или узлов	
	2.	Точка на изделии, где шов начинается или начинался	
	3.	Точка на изделии, где шов прерывается или прерван	
	4.	Зона детали или деталей, где сварка выполняется или выполнена	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3012192
	
21. Укажите, в каком случае запрещается эксплуатировать газовые баллоны
	1.	В случае, если срок освидетельствования баллона истек	
	2.	При наличии неисправных вентилей, переходников	
	3.	При наличии наружных повреждений (трещины, коррозия корпуса, заметные изменения формы и т.п.)	
	4.	Все варианты правильные	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3013693
	
22. Какими средствами пожаротушения можно воспользоваться при возгорании сварочного оборудования, находящегося под напряжением?
	1.	Песок, сильная струя воды	
	2.	Асбестовое одеяло, пенный огнетушитель	
	3.	Углекислотный или порошковый огнетушитель	
	4.	Подручные средства	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3014727
	
23. Что обозначает запись ГОСТ 14771-76-Т3-УП-Δ5-150/300 на чертеже над полкой-выноской?
	1.	Тавровый шов с лицевой стороны, двухсторонний, выполняемый механизированной сваркой в углекислом газе, условное обозначение сварного соединения Т3, катет 5 мм, прерывистый, с цепным расположением швов длиной по 150 мм с шагом 300 мм	
	2.	Тавровый шов, выполняемый механизированной сваркой в углекислом газе, условное обозначение сварного соединения Т3, катет 5 мм, прерывистый, с  шахматным расположением швов длиной по 300 мм с шагом 150 мм	
	3.	Тавровый шов с оборотной стороны, выполняемый механизированной сваркой в углекислом газе, условное обозначение сварного соединения Т3, катет 5 мм, прерывистый, с цепным расположением швов длиной по 150 мм с шагом 300 мм	
	4.	Тавровый шов, двухсторонний, выполняемый ручной дуговой сваркой покрытыми электродами, условное обозначение сварного соединения Т3, катет 5 мм, прерывистый, с цепным расположением швов длиной по 150 мм с шагом 300 мм	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3016769
	
24. Какая из перечисленных сталей относится к конструкционным углеродистым сталям обыкновенного качества?
	1.	Ст3сп	
	2.	20	
	3.	09Г2С	
	4.	Сталь 35	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3059264
	
25. Как расшифровывается марка сварочной проволоки Св-08ГС?
	1.	Св – сварочная проволока; 0,8% марганца; до 1% углерода	
	2.	Св – сварочная проволока; 0,08% углерода; до 1% марганца; до 1% кремния	
	3.	Св – сварочная проволока; диаметр 0,8 мм; до 1% марганца; до 1% кремния	
	4.	Св – сварочная проволока; 0,8% углерода; до 1% марганца; до 1% кремния	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3063357
	
26. Какое расстояние допускается от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до огражденных токоведущих частей, находящихся под напряжением 400, 500 кВ?
	1.	Не менее 1 м	
	2.	Не менее 3,5 м	
	3.	Не менее 10 м	
	4.	Не менее 20 м	

Ответ: ________________________________________________________
	ID: 3064553
	
27. Укажите ток и полярность при сварке плавящимся электродом в защитном газе
	1.	На постоянном токе прямой полярности	
	2.	На постоянном токе обратной полярности	
	3.	На переменном токе прямой полярности	
	4.	На постоянном токе переменной полярности	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3078687
	
28. Как влияет неравномерность нагрева при сварке на величину деформации основного металла?
	1.	Увеличивает величину деформации	
	2.	Не влияет на величину деформации	
	3.	Уменьшает величину деформации	
	4.	Нет правильного варианта	

Ответ: ________________________________________________________
	ID: 3078903
	
29. Что такое магнитное дутье?
	1.	Кипение сварочной ванны	
	2.	Появление кратера при сварке	
	3.	Отклонение дуги в результате действия магнитных полей или ферромагнитных масс при сварке	
	4.	Образование пузырьков в сварочной ванне	

Ответ: ________________________________________________________
	ID: 3078997
	
30. Укажите причину образования пор в шве
	1.	Некачественная зачистка кромок перед сваркой	
	2.	Большая сила тока при сварке	
	3.	Сборка деталей без зазора	
	4.	Малая величина притупления	

Ответ: ________________________________________________________
	ID: 3079194
	
31. Укажите определение термина «стыковое соединение»
	1.	Тип соединения, при котором детали лежат в одной плоскости и примыкают друг к другу торцовыми поверхностями	
	2.	Тип соединения, при котором детали параллельны друг другу и частично перекрывают друг друга	
	3.	Тип соединения, при котором угол между поверхностями двух деталей в месте примыкания кромок свыше 30°	
	4.	Тип соединения, при котором две детали, лежащие в одной плоскости, примыкают под прямым углом к третьей детали, лежащей между ними	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3083694
	
32. Что дает омеднение сварочной проволоки?
	1.	Улучшает пластичность металла шва	
	2.	Защищает проволоку от окисления и улучшает токоподвод	
	3.	Повышает коррозионную стойкость металла шва	
	4.	Увеличивает глубину проплавления	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3091774
	
33. Из какого материала изготавливают контактные наконечники сварочных горелок при применении алюминиевой сварочной проволоки при механизированной сварке?
	1.	Медь	
	2.	Хромистая бронза	
	3.	Медно-графитовый сплав	
	4.	Латунь	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3091799
	
34. Укажите для чего выполняется предварительный и сопутствующий подогрев при сварке?
	1.	Для увеличения времени выполнения соединения	
	2.	Для уменьшения пластических деформаций и напряжений	
	3.	Для увеличения расхода присадочного материала	
	4.	Для увеличения пластических деформаций и напряжений	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3141525
	
35. Укажите определение дефекта сварного соединения «непровар в корне сварного шва»
	1.	Различие между фактической и номинальной глубиной проплавления	
	2.	Неполное проплавление поверхностей в корне сварного шва	
	3.	Неполное проплавление валиков в корне сварного шва	
	4.	Неполное проплавление центра шва	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3142584
	
36. Укажите условное обозначение сварного шва на чертеже, выполненного с лицевой стороны
	1.	На полке линии-выноски	
	2.	Под полкой линии-выноски	
	3.	На полке или под полкой линии-выноски	
	4.	Не регламентируется	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3142789
	
Дайте развернутый ответ в текстовой форме в строке "Ответ"	

37. Назовите способ сварки, при которой короткие участки шва выполняют в направлении, обратном общему приращению длины шва, и так, чтобы конец одного участка перекрывал начало предыдущего участка  
Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2978110
	
Установите соответствие данных в таблицах и запишите в строке "Ответ" в формате номер-буква, например 1-А, 2-Г	

38. Установите соответствие между классом стали и соответствующей ей маркой сварочной проволоки
Класс стали		Марка сварочной проволоки	
1	Низкоуглеродистая		А	Св-08ХГСМФА, Св-08ХМФА	
2	Легированная		Б	Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С	
3	Высоколегированная		В	Св-08ГА, Св-08ГА, Св-10ГА	
4	Теплоустойчивая		Г	Св-12Х13, СВ-20Х13	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2991228
	
39. Установите соответствие между вспомогательными знаками обозначения сварных швов на чертеже и их значением
Вспомогательный знак		Значение вспомогательного знака	
1			А	Наплывы и неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу	
2			Б	Шов по замкнутой линии	
3			В	Шов выполнить при монтаже изделия	
4			Г	Шов прерывистый или точечный с шахматным расположением	
5			Д	Усиление шва снять	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 2991239

Установите правильную последовательность выполнения работ (действий) и запишите ответ в виде последовательности номеров в строке "Ответ", например 2,4,1,3,5,6	

40. Установите последовательность операций дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах с помощью сварочного оборудования для частично механизированной сварки
	1.	Подача защитного газа	
	2.	Продув системы подачи защитного газа	
	3.	Подача сварочной проволоки	
	4.	Включение сварочного оборудования	
	5.	Выполнение сварки	
	6.	Возбуждение дуги	

Ответ: ________________________________________________________

	ID: 3087174

Количество правильных ответов ( кол-во / %) __________
К практическому этапу профессионального экзамена допущен / не допущен.

Время окончания: ____________________ 

ЦОК-052
ООО "НАКС-Ярославль"
тел.:8 (4852) 59-41-19, факс:  8 (4852) 59-41-19
e-mail: Svarka@NAKS-Yaroslavl.ru

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (ОТВЕТЫ)

№ вопроса	ответ	№ вопроса	ответ	№ вопроса	ответ	№ вопроса	ответ	
1	3	11	1	21	4	31	1	
2	2	12	2	22	3	32	2	
3	5	13	1	23	1	33	3	
4	2	14	2	24	1	34	2	
5	2	15	2	25	2	35	2	
6	1	16	2	26	2	36	1	
7	2	17	2	27	2	37	Обратноступенчатый способ  	
8	1	18	1	28	1	38	1-В
2-Б
3-Г
4-А	
9	3	19	2	29	3	39	1-Д
2-А
3-В
4-Б
5-Г	
10	1	20	1	30	1	40	4,2,1,3,6,5